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ООО «Датчики и системы»
Россия, 346818,  Ростовская область, Мясниковский район,  хутор Ленинаван, пер. Индустриальный, дом 3
Тел.: 8 (863) 206-06-81/82, 8 (800) 600-75-45 
E-mail: inbox@sens.su     Сайт: https://sensandsys.ru
Опросный лист для выбора сигнализаторов уровня СУ-802
	Информация о заказчике

	Предприятие:                                                       Город:

	Должность:                                                          Ф.И.О.                                                                         

	Тел.:                                                                      Е-mail:

	Информация о процессе

	Название процесса

	Контролируемый уровень:  верхний  □,   нижний  □,  промежуточный  □

	Монтаж: вертикальный (в крышке резервуара) □,      горизонтальный (в стенке) □

	Контролируемый продукт: ____________ жидкий □, плотность среды ________ кг/м3 

	                                                  ____________   сыпучий □, размер гранул < 5мм,  пыль  □

	Температура процесса:  мин.______,  макс.______ оС

	Температура окружающего воздуха: мин.______,  макс.______ оС

	Давление процесса: мин.______,  норм.______, макс.______ МПа

	Ориентировочная вязкость: ______10-3 Па∙с  при температуре ______ оС

	Возможность налипания продукта  □                          Пена присутствует □

	Сальниковый ввод С1□,С2□,С3М□,С4□ (для 3Х1) или разъем Р1□, Р2□ (для 2Х1)

	Требуется  выносной блок индикации □ источник питания □

	Требования к сигнализатору

	Необходимое количество: _______шт.

	Исполнение взрывозащищенное:  □ нет,  □ Ех,  □ Вн

	Выходной сигнал:   токовый дискретный 4/20мА с релейным выходом  (Д) □

	Релейный, переключающий, (SPDT) □ Релейный, переключающий, сдвоенный (DPDT)□

	Дискретный токовый стандарта NAMUR (без релейного выхода) □

	Непрерывный токовый  4-20мА  при погружении камертона  до 40мм  (Н) □

	Длина погружной части (от 64 до 3000мм) _______мм

	Технологическое соединение с процессом

	Присоединительная резьба: G3/4” □ ,  G1” □, другое _________

	Фланцевое соединение: размер фланца  Dу25  □, другой ___________

	Монтажные части: бобышка G3/4”□, G1”□, бобышка G1”с передвижной втулкой□,  ответный  фланец Dу25  □


Заполненный опросный лист отправить на E-mail: inbox@sens.su 
Дополнительная информация на нашем сайте: https://sensandsys.ru
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