ООО «Датчики и системы»

Россия, Ростовская обл., х.Ленинаван, пер.Индустриальный, 3, 
Тел. (863) 206-06-81, 206-06-82, 8-800-600-75-45;

E-mail: inbox@sens.su     www.sens.su       
Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804
для измерения плотности (модель 4Х0)

для измерения плотности и динамической вязкости (модель 4Х1)
	Общая информация

	Предприятие
	Дата заполнения

	Контактное лицо:
	Тел./факс:

	Адрес:
	E-mail:

	Количество:
	

	Параметры  измеряемой среды:

	Применение: (кратко описать)



	Измеряемая среда
	

	Температура измеряемой среды
	от ______ до ______ оС

	Температура окружающей среды
	от ______ до ______ оС

	Давление  
	_________ кПа/МПа

	Скорость потока 
	_________ м/с

	Агрессивность среды

Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать)
	 _________  рН
44НХТЮ  ,    316L    ,  ХН65МВУ         ВТ1-0 

	Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц
	 да       ,   нет       ,   ______мкм

	Требования к плотномеру:

	Диапазон измерения плотности
	от ______ до ______      кг/м3

	Диапазон измерения вязкости (для модели 4Х1)
	от  ______ до ______      мПа∙с

	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности
	0,3   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


,   0,5   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


,   1,0  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   кг/м3

	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения вязкости (для модели 4Х1)
	в диапазоне от 1,5 до 100 мПа∙с – 1,0 мПа∙с; 

в диапазоне от 100 до 200 мПа∙с – 2,0 мПа∙с;

	Длина погружной части, м
	

	Материал погружной части
	

	Выходной сигнал
	      аналоговый     

      4-20 мА                 

      цифровой 

      на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus
      на базе интерфейса USART   
      HART совместимый интерфейс
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  F частотный

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 420/RS485 совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой  RS485
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 420/USART совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой  USART
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 420/HART совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой  HART

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 420/F совмещенный аналоговый 4-20мА и частотный
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 420/F/RS485 совмещенный аналоговый 4-20мА, частотный и цифровой  RS485

	Исполнение по взрывозащите                   общепромышленное

                                                                      искробезопасная цепь (Ех)    

                                                                      взрывонепроницаемая оболочка (Вн)

	Соединение с технологическим процессом
	 G3/4” 

	
	Фланец Ду25         или иной по заказу          

	Электрическое подключение
	Сальниковый  ввод и клеммная колодка для  804, 804-Ех (С1)   
сальниковый ввод и клеммная колодка для  804-ВН (С2) 
 --//--  для подсоединения к металлорукаву Ду15 (С3М15)
--//--  для подсоединения к металлорукаву Ду20 (С3М20)                 

--//--   для бронированного кабеля (С4)

Разъем  (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм  (Р1)
Разъем  (розетка 2РМ18) для  кабеля от 7 до 10мм  (Р2)

	Монтажные части

	Бобышка приварная для емкости (Б1)       ,  бобышка приварная для  трубы диаметром от 100мм 

Фланец  Ду25/G3/4”         или иной по заказу          Фланец сварной Ду50 Ру63 или иной по заказу 

	Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды

	Датчик избыточного (абсолютного) давления 415-ДИ (ДА)                                             

Термопреобразователь сопротивления ТСМУ

Источник питания С-24Р

Барьер искрозащиты 


                                       Пример обозначения Плотномера 804

Плотномер 804–Вн–411-1,0/2,0–700/1000–6,3МПа–420–ТО1–ТР1–С3–160-12Х18Н10Т-ГП-Б1-… 

            1             2     3         4             5               6       7       8       9     10    11         12          13   14 

1 – Обозначение плотномера; 

2 – Код исполнения: - «Ех» или «Вн» – взрывозащищенное; - для обыкновенного код не указывается; 

3 – Модель по таблице А.1. 

4 – Предел допускаемой погрешности  измерения плотности/вязкости: 

- плотности по п.1.2.4 – по умолчанию 1,0 кг/м 3

- вязкости (допускается не указывать) в диапазоне от 1,5 до 100 мПа∙с – 1,0 мПа∙с; 

                                                                  в диапазоне от 100 до 200 мПа∙с – 2,0 мПа∙с; 

5 – Рабочий диапазон измерения плотности среды, кг/м 3, нижний / верхний пределы; 

6 – Максимальное давление среды, МПа, из ряда: 0,6; 2,5; 6,3; 10; 16; 

7 – Код выходного сигнала (см. п. 1.2.21): 

- «485»   – цифровой по интерфейсу RS485; 

- «US»    – цифровой по интерфейсу USART; 

- «HART» – цифровой по интерфейсу HART; 

- «F»   – частотный; 

- «420»   – постоянного тока 4-20мА; 

- «420/485»   – совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой RS485; 

- «420/US» – совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой USART; 

- «420/HART»   – совмещенный аналоговый 4-20мА и цифровой HART; 

- «420/F»   – совмещенный аналоговый 4-20 мА и частотный; 

- «420/F/485»  – совмещенный аналоговый 4-20 мА, частотный и цифровой RS485; 

8 – Код температурного исполнения температуры окружающей среды по таблице А.1; 

9 – Код температурного исполнения температуры рабочей среды по п. 1.2.10: 

- «ТР1»   – от минус 40 до +75°С; 

- «ТР2»   – от минус 40 до +90°С; 

- «ТР3»   – от минус 40 до +150°С; 

10 – Количество (только для 2 вводов) и код типа ввода кабеля по таблице А.2; 

11 – Длина погружной части “L” мм по заказу (см. Рисунок Б.1). По умолчанию L = 100мм; 

12 – Материал погружной части по таблице А.4; 

13 – Требования о государственной поверке;  

14 – Код монтажных частей: 

- «Б1» – бобышка монтажная G ¾  для емкостей (Рисунок А.6, а); 

- «Б2/Ду» – бобышка монтажная G ¾ для труб, указать Ду трубы (Рисунок А.6, б); 

- «Ф» – фланец переходной Ду25 / G3/4″ (рис. А.7)  или иной по заказу; 

- «ФС» – фланец сварной Ду50 Ру63 (рис. Б.2) или иной по заказу; 

-«К» – 1,5″ резьбовой фитинг с конической уплотняющей поверхностью (рис. Б.3); 

- «…/02» - дополнительный код для исполнения монтажной части из стали 12Х18Н10Т; 

