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ООО «Датчики и системы»
Россия, 346818, РО, х.Ленинаван, пер.Индустриальный,3

Тел.: 8 (863) 206-06-81/82, 8 (800) 600-75-45

E-mail: inbox@sens.su Сайт: https://sensandsys.ru
Опросный лист для выбора датчиков давления 415М
	Общая информация

	Предприятие:
	Дата заполнения:

	Контактное лицо:
	Тел./факс:

	Адрес:
	E-mail:

	Количество:
	

	Параметр:
	

	Измеряемый параметр
	[image: image2.png]


Избыточное давление 
Абсолютное давление
Перепад давления
Разрежение
Давление-разрежение
Гидростатического давления 

	Измеряемая среда
	

	Диапазон измерения
	от ______ до ______

	Требуемая основная приведенная погрешность измерения, %
	____________

	Температура окружающей среды
	от ______ до ______ оС

	Температура измеряемой среды
	от ______ до ______ оС

	Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления 415М-ДД)
	_______

	Длина кабеля для датчика уровня (гидростатического давления 415М-ДГ), м
	

	Требования к датчику

	Выходной сигнал
	      аналоговый     
      4-20 мА           20-4 мА            0-5 мА            5-0 мА          0,4-2В

     цифровой 
      на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus
      на базе HART-протокола
      на базе интерфейса USART
      на базе интерфейса USB
      реле

	      1 предел измерения, мини.       мод. 7ХХХ       мод.8ХХ8 (кроме ДД, ДГ)
      8 пределов измерения без индикатора, мод.8ХХХ
      8 пределов измерения с индикатором, мод.5ХХХ
	

	Исполнение по взрывозащите                   общепромышленное
                                                                      искробезопасная цепь (Ех)    
                                                                      взрывонепроницаемая оболочка (Вн)

	Резьбовое соединение с технологическим процессом
	М20х1,5 
	

	
	М27х1,5 – открытая мембрана

	Электрическое подключение
	Сальниковый  ввод и клеммная колодка (С)

 --//--      для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3М15 или С3М20)

--//--       для бронированного кабеля (С4)

Разъем Р1 (розетка 2РМ14) для мод.8ХХХ

Разъем Р2 (розетка 2РМ18) для мод.5ХХХ

Разъем Р4  GSP3M20 (розетка GDM-3011) для мод.8ХХ8 и 7ХХ3               

	Монтажные части

	Вентильный блок (только для ДД)

Клапанный блок одновентильный (только для ДИ, ДА)

Кронштейн со скобой для крепления на трубе и плоской пов-сти ДД 

Трубки медные 6, гайки накидные, сухари (только ДД мод.8423)

Ниппель с накидной гайкой (только для ДИ, ДА, ДВ, ДИВ)

Демпфер для защиты от гидроударов 
	БВ-3К-02

Е1250 02

КМЧ СК

КМЧ RVG
КМЧ М20

Г


